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第一章  采购公告

根据临床需要，对下列采购项目进行院内公开招标采购，欢迎符合资质的经销商、厂商投标。
一、项目概况
1.项目名称：怀化市第五人民医院除颤起搏监护仪采购
2.采购编号：2026014
3.项目采购预算：10.4万元/2台
4.采购方式：院内公开招标（竞争性谈判）
二、投标人的资格要求
1.在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任的法人。
2.要求投标人遵守国家有关法律、法规、规章制度，具有良好的商业信誉，具有履行合同的能力和良好的履行合同的记录。
3.要求投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，并在投标文件中提供相关证明文件。
4.要求投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
5.投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，并提交截图证明。
6.特定资格条件：①投标人为经营企业的:A、产品为第三类医疗器械的需提供《医疗器械经营许可证》；B、产品为第二类医疗器械的需提供《第二类医疗器械经营备案凭证》；投标人为产品制造商的：需提供《医疗器械生产许可证》或《第一类医疗器械生产备案凭证》。
②投标人提供的国内产品:A.为一类医疗器械的需提供《第一类医疗器械备案凭证》、《第一类医疗器械生产备案凭证》;B.为二、三类医疗器械的需提供《医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》。
三、投标及开标事宜
1.投标人需提供的相关材料和标书要求详见招标文件，按招标文件要求制作投标文件并胶装成册密封，一正一副，加盖公章。
2.报名截止时间：2026年9月10日17:00止（北京时间）
3.报名地址：怀化市第五人民医院运营管理部
4.开标时间：2026年9月11日15:00（北京时间）
5.开标地点：怀化市第五人民医院行政四楼开标室                                                                                       
四、联系方式
采购人：怀化市第五人民医院
联系人：李女士 15574336882 
电  话：0745-2788939  



第二章  投标资料表
	条款项号
	内     容

	一、说明

	1.1
	采购人名称：怀化市第五人民医院

	二、招标文件

	2.1
	集中答疑会或现场考察：不举行。

	三、投标文件的编制

	3.1
	（境内货物）其他伴随的服务费用：运至最终目的地的内陆运输、保险、安装、调试、验收、培训及伴随货物交运有关费用和标准附件价、备品备件及专用工具。

	3.2
	（境外货物）进口环节关税和增值税：无

	3.3
	（境外货物）其他伴随的服务费用：无

	3.4
	投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由变更。

	3.5
	不允许有备选方案，否则将被视为无效投标。

	3.6
	不允许附加条件报价，否则将被视为无效投标。

	3.7
	投标有效期：60天。（自响应文件提交截止日计算）

	3.8
	投标文件份数：正本一份，副本一份。加盖投标单位公章。

	四、投标文件的递交

	4.1
	投标文件递交截止日期和时间、地址：按招标文件第一章投标邀请中规定。

	五、开标与评标

	5.1
	评标委员会由使用科室负责人，财务科负责人，采购专家库随机抽取的专家组成。

	5.2
	评标方法：采用竞争性谈判

	5.3
	定标原则：最低评标价法

	六、授予合同

	6.1
	合同签订时间：自《中标通知书》发出之日起十五日内

	6.2
	履约保证金：无
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第三章  评价体系与标准
1.本评标办法采用竞争性谈判方法。
2.评标步骤：评标委员会先进行投标文件初审，对通过初审的投标文件进行技术、商务及价格的详细评审，最后评标委员会出具评标报告。
3.本次招标采用最低价评标法进行评审，在满足招标方技术和质量要求的情况下，采用两次报价，由最低价中标；
4.资格、符合性评审条款
[bookmark: _Toc435514845][bookmark: _Toc31730]资格、符合性评审条款
	序号
	评审目录
	评审因素
	评审标准

	1 
	形式评审标准
	投标供应商名称
	与营业执照、医疗器械经营企业许可证一致

	2 
	
	投标函签字盖章
	投标文件中要求签字的页面，应由投标供应商的法定代表人或其委托代理人亲笔签署姓名；投标文件均需加盖投标单位公章。

	3 
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	4 
	
	资格要求
	投标供应商须取得取得行政主管部门颁发的医疗器械经营许可证或医疗器械生产企业许可证（或备案凭证）；投标产品须取得相应的行政主管部门颁发的医疗器械产品注册证或备案证（国家有要求的产品）。

	5 
	
	财务要求
	财务状况良好。投标人为新成立的，须提供成立至今的月或季度财务报表复印件或自本招标公告发布之日起由投标人基本开户银行出具的资信证明原件。

	6 
	
	信誉要求
	投标供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的不良行为记录；中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/渠道查询无不良记录；查询时点为投标报名截止时间开始。

	7 
	响应性
评审
标准

	投标报价
	招标人设有招标控制价的，投标供应商的投标报价不得超过招标控制价

	8 
	
	交货期
	合同签订后15个工作日内安装调试完毕并交付使用。




























第四章  技术参数说明
除颤起搏监护仪技术规格要求

1. 重量：≤5kg（含电池）
2. 彩色电容触摸屏≥8英寸, 分辨率1024×768像素，可显示≥5通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节。
3. 提供图形化故障排除指引，帮助医护人员快速解决设备故障。
4. [bookmark: _Hlk168322752]支持中文操作界面。
5. 屏幕显示心电波形扫描时间最大不小于36s。
6. 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于29天以上人群（需提供NMPA注册证明材料）。
7. 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。
8. [bookmark: _Hlk172228867][bookmark: _Hlk172227797][bookmark: _Hlk172228884]手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。
9. [bookmark: _Hlk172228969]体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。
10. [bookmark: _Hlk172228908]电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除 颤操作。
11. AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥8小时。
12. 开机到可正常使用时间≤2s，符合临床使用。
13. 除颤充电迅速，充电至200J≤4s。
14. 除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。
15. 从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。
16. 体外电极板支持病人接触状态显示。
17. 支持智能分析功能，手动除颤模式下也可提供自动节律分析和操作指引。
18. [bookmark: _Hlk172229010]提供CPR按压干扰滤过功能，通过除颤电极片或CPR传感器自动检测按压干扰并实时滤波，减少按压中断。
19. 抢救结束后自动生成抢救报告，并可通过网络将除颤和按压数据自动上传至急救数据分析系统；急救数据分析系统提供抢救数据复盘、分析工具。
20. 支持培训模式，包含CPR操作培训、抢救操作培训；可提供培训考核系统，支持多台设备同时接入进行在线培训、考核。
21. 心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。阻抗呼吸波形速度支持25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。血氧饱和度波形速度支持25 mm/s、12.5 mm/s。
22. 通过心电电极片可监测的心律失常分析种类不少于27种。
23. 支持ST和 QT实时分析。
24. 标配监护功能：5导心电、血氧饱和度、无创血压、WIFI。
25. [bookmark: _Hlk172229079]提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册。
26. [bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK26]脉率范围：20-300bpm。
27. 无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。
28. 可根据病人类型自动切换除颤默认能量、CPR提示和参数报警限。
29. 支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。
30. 支持通过中央站远程修改病人信息和系统时间同步。
31. 支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。
32. [bookmark: _Hlk172233994][bookmark: _Hlk172227943]标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。 
33. 无需开机或拆机即可查看电池电量；电池可徒手拆卸，无需拆机，便于维护。
34. 配置50mm记录纸记录仪，可同时打印不少于3通道波形；自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。
35. [bookmark: _Hlk172229227]可存储120小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。
36. 关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）
37. 支持设备状态指示灯用户检测。
38. 设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。
39. 支持自检放电能量精度显示和打印。
40. [bookmark: _Hlk154064330]可自动上传自检报告，并支持在设备管理系统或中央站集中查看除颤设备状态。
41. [bookmark: _Hlk172229270]具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP55或以上。
42. 具备优异的抗跌落性能，可承受≥0.75米跌落冲击。
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